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Anexo 2. Oferta económica
Proponente: [RAZÓN SOCIAL] – NIT [NÚMERO]
	Ítem
	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Valor unitario antes de IVA ($)
	IVA (%)
	Valor unitario con IVA ($)
	Valor total ($)

	
	1. CUBIERTA CASETA COMUNAL BARRIO SAN MARTÍN DE BARAYA HUILA
	
	
	
	
	
	

	1,1
	PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	

	1,1,1
	Localización y replanteo manual de ejes y cimientos. Incluye materiales y equipos necesarios para la realización de la actividad de obra.
	M²
	214,74
	
	
	
	

	1,1,2
	Cerramiento perimetral en lona de polipropileno de altura 2.00m, incluye postes móviles de fijación en cuartón de madera y todo lo necesario para su ejecución.
	ML
	37,80
	
	
	
	

	1,2
	DEMOLICIONES
	
	
	
	
	
	

	1,2,1
	Demolición por medios manuales de placa de concreto de contrapiso de e= 0.15 m, incluye retiro y disposición final a punto autorizado menor a 3 km.
	M²
	85,50
	
	
	
	

	1,2,2
	Demolición mecánica de estructuras de concreto con dimensiones entre e= 0.1m a 0.25m, incluye retiro y disposición final a punto autorizado menor a 3 km.
	M³
	6,17
	
	
	
	

	1,2,3
	Desmonte de gaviones existentes por medios manuales, incluye cargue, retiro y disposición final a punto autorizado menor a 3 km.
	M³
	35,48
	
	
	
	

	1,3
	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	
	
	
	
	
	

	1,3,1
	Excavación manual en material común en profundidad menor a 2.0m, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.
	M³
	72,84
	
	
	
	

	1,3,2
	Excavación mecánica para perfilación de talud con profundidad promedio de 0.50m, incluye materiales y equipos necesarios para su correcta ejecución.
	M²
	98,33
	
	
	
	

	1,3,3
	Recolección y cargue de material sobrante en lugar de obra. Incluye: maquinaria, costo de disposición final del material a distancia no mayor a 3 km y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.
	M³
	97,42
	
	
	
	

	1,4
	ESTRUCTURAS DE CONCRETOS
	
	
	
	
	
	

	1,4,1
	Suministro e instalación, vaciado y tallado de concreto de 3000 psi mezclado en obra para zapata de cimentación. La actividad comprende materiales y equipos necesarios para su ejecución.
	M³
	3,46
	
	
	
	

	1,4,2
	Suministro e instalación, vaciado y tallado de concreto de 3000 psi mezclado en obra para viga de cimentación de sección de 0.30x0.40 m. La actividad comprende materiales y equipos necesarios para su ejecución.
	ML
	2,54
	
	
	
	

	1,4,3
	Suministro e instalación, vaciado y tallado de concreto de 3000 psi mezclado en obra para viga de cimentación de sección de 0.35x0.40 m. La actividad comprende materiales y equipos necesarios para su ejecución.
	ML
	3,11
	
	
	
	

	1,4,4
	Suministro e instalación, vaciado y tallado de concreto de 3000 psi mezclado en obra para placa de contrapiso y andenes e=0.1m. La actividad comprende materiales y equipos necesarios para su ejecución.
	M²
	119,23
	
	
	
	

	1,4,5
	Suministro e instalación, vaciado y formaleta de concreto de 3000 psi mezclado en para pedestales de sección de 0.4x0.4m. La actividad comprende materiales y equipos necesarios para su ejecución.
	ML
	7,80
	
	
	
	

	1,4,6
	Construcción de cuneta en concreto impermeabilizado de 3000 psi mezclado en obra  e= 0.10 m. de ancho libre de 0.20m; con pendiente longitudinal mínima de 1%. La actividad comprende formaleta, vaciado y tallado.
	ML
	32,50
	
	
	
	

	1,4,7
	Suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto de 3.000 psi de medidas de 42x17x100 cm. Incluye mortero de pega 1:3. Incluye todo lo necesario para su ejecución.
	ML
	25,00
	
	
	
	

	1,4,8
	Suministro e instalación de acero corrugado de refuerzo fy=60.000 psi, incluye figurado y armado en obra. La actividad comprende materiales y equipos necesarios para su instalación.
	KG
	1.116,10
	
	
	
	

	1,4,9
	Suministro e instalación de malla electrosoldada cal. 4mm 15x15 cm para contrapiso de concreto.
	M²
	119,23
	
	
	
	

	1,4,10
	Suministro e instalación de Polietileno cal. 6 para aislamiento de capilaridad.
	M²
	87,98
	
	
	
	

	1,5
	ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTAS
	
	
	
	
	
	

	1,5,1
	Construcción de cartela metálica lámina HR acero A36 calibre 3/4" o 19mm de 35cmx35cm; con 4 pernos de anclaje en varilla roscada de 3/4" con sus respectivas tuercas en extremo y fin de bastón. La conexión debe ser rematada con soldadura tipo cordón para empalme de columnas metálicas de cubierta. La actividad comprende todo lo necesario para su correcta ejecución.
	UND
	6,00
	
	
	
	

	1,5,2
	Construcción de columna metálica en perfil tubular estructural (PTE) de 150mmx150mm por 6mm de calibre. La actividad incluye corte, soldadura, enmasillado, lijado y pintado en acabado de esmalte de color por especificar. Previa aplicación de primer anticorrosivo.
	KG
	534,50
	
	
	
	

	1,5,3
	Construcción e instalación de cercha metálica tipo 1 a dos aguas, en perfil tubular estructural (PTE) secciones mixtas: 70mmX70mm cal.3mm; 90mmX90mm cal. 2.5mm; 50mmX50mm cal.2.5mm. La actividad incluye corte, soldadura, enmasillado, lijado y pintado en acabado de esmalte de color por especificar. Previa aplicación de primer anticorrosivo.
	KG
	517,38
	
	
	
	

	1,5,4
	Construcción e instalación de cercha riostra metálica tipo 2 en perfil tubular estructural (PTE) secciones mixtas: 70mmX70m cal.3mm; 40mmX40mm cal.2mm.  La actividad incluye corte, soldadura, enmasillado, lijado y pintado en acabado de esmalte de color por especificar. Previa aplicación de primer anticorrosivo.
	KG
	318,86
	
	
	
	

	1,5,5
	Construcción e instalación de correas metálicas en perfil tubular estructural (PTE) sección 150mmx50mm cal.3mm. La actividad incluye corte, soldadura, enmasillado, lijado y pintado en acabado de esmalte de color por especificar. Previa aplicación de primer anticorrosivo.
	KG
	872,59
	
	
	
	

	1,5,6
	Suministro e instalación de ángulo de 1 1/2"x 1/4" La actividad incluye corte, soldadura, enmasillado, lijado y pintado en acabado de esmalte de color por especificar. Previa aplicación de primer anticorrosivo.
	KG
	136,49
	
	
	
	

	1,5,7
	Suministro e instalación de Templete en barra lisa de acero de 1/2". La actividad incluye corte, soldadura, enmasillado, lijado y pintado en acabado de esmalte de color por especificar. Previa aplicación de primer anticorrosivo.
	KG
	48,71
	
	
	
	

	1,5,8
	Suministro e instalación de cubierta en teja master 1000, cal. 26 prepintada, color por especificar, incluye tornillos fijadores con capuchón de neopreno.
	M²
	70,38
	
	
	
	

	1,5,9
	Suministro e instalación de caballete metálico para teja master 1000, cal. 26 prepintado, color por especificar, incluye tornillos fijadores con capuchón de neopreno.
	ML
	10,60
	
	
	
	

	1,5,10
	Suministro e instalación de canal metálico en lámina galvanizada calibre 20 de sección de ancho de 0.35m x 0.30m de alto, con sosco de bajante de 6" en cada columna de cubierta. La actividad comprende emnasillado y soldadura para su instalación.
	ML
	21,20
	
	
	
	

	1,5,11
	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6" para bajantes de cubierta. Incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	ML
	30,90
	
	
	
	

	1,6
	OBRAS DE CONTENCIÓN Y ESTABILIZACIÓN
	
	
	
	
	
	

	1,6,1
	Suministro e instalación de gavión en malla galvanizada cal.12 . Doble torsión hexagonal de 10x10 cm. Con piedra aluvión de tamaño 4" a 10". La actividad comprende materiales, equipos y todo lo necesario para su instalación
	M³
	120,00
	
	
	
	

	1,6,2
	Construcción de geodren tipo francés, incluye grava de 3/4", tubo pvc drenaje perforado de 4" y geotextil ref. NT1600. de ancho de 0.40m con pendiente longitudinal mínima del 2%. La actividad comprende todo lo necesario para su ejecución.
	ML
	32,50
	
	
	
	

	1,6,3
	Construcción de cuneta o zanja de coronación, en concreto de 3000 psi impermeabilizado preparado en obra. de ancho libre de 30cm, con espesor de 0.10m, y pendiente longitudinal mínima del 2%. La actividad comprende vaciado, formaleta y tallado de acabo final.
	ML
	35,00
	
	
	
	

	1,6,4
	Revestimiento en manto geosintético o similar para control y estabilización de erosión. Incluye elementos de fijación y anclaje sobre talud.
	M²
	98,33
	
	
	
	

	1,7
	BATERIA SANITARIA
	
	
	
	
	
	

	1,7,1
	Concreto de 3000 psi (210 kg/cm²) para Cimentación
	M³
	0,91
	
	
	
	

	1,7,2
	Concreto ciclópeo de 0.3x0.2 de 2500 psi )
	M³
	0,79
	
	
	
	

	1,7,3
	Viga de amarre superior (0.12x0.20)m; concreto de 3000 psi (210 kg/cm2), reforzada con 4 varilla de 3/8", estribos de 1/4".
	ML
	14,93
	
	
	
	

	1,7,4
	Concretro de 3000 psi (210 kg/cm2), para columnetas de confinamiento y columna tanque elevado.
	M³
	0,86
	
	
	
	

	1,7,5
	Placa contrapiso de 0.1m concreto de 3000 psi
	M²
	6,68
	
	
	
	

	1,7,6
	Placa aerea maciza de e=0.1m concreto de 3000 psi (210 kg/cm2). Soporte tanque elevado.
	M²
	0,92
	
	
	
	

	1,7,7
	Relleno con material de la misma excavación compactado en capas. incluye: equipo, herramienta y mano de obra.
	M³
	1,34
	
	
	
	

	1,7,8
	Acero de refuerzo 60.000 psi (4200 kg/cm2)
	Kg
	337,29
	
	
	
	

	1,7,9
	Mamposteria en bloque No. 4, incluye instalación y reboque.
	M²
	26,57
	
	
	
	

	1,7,10
	Pañete allanado 1:6 e= 0.025m
	M²
	69,73
	
	
	
	

	1,7,11
	Enchape cerámica 20x20cm
	M²
	21,98
	
	
	
	

	1,7,12
	Pintura en vinilo para muro a 3 manos, incluye estuco, filos y dilataciones.
	M²
	33,99
	
	
	
	

	
	CUBIERTA
	
	
	
	
	
	

	1,7,13
	Cubierta en teja master mil, incluye perfil C PHR C 100X50X15 (1.2mm), incluye pintura.
	M²
	7,53
	
	
	
	

	1,7,14
	Viga culata 10x10  cm en concreto de 3000 psi (210 kg/cm2), incluye refuerzo.
	ML
	7,74
	
	
	
	

	
	INSTALACIONES SANITARIAS
	
	
	
	
	
	

	1,7,15
	Suministro e instalación de combo sanitario económico, incluye inodoro, lavamanos jabonero, toallero, ducha
	UND
	1,00
	
	
	
	

	1,7,16
	Suministro e instalación de Tubería sanitaria de 4"
	ML
	3,90
	
	
	
	

	1,7,17
	Punto sanitario de 4" Sanitario
	UND
	2,00
	
	
	
	

	1,7,18
	Suministro e instalación de Tubería sanitaria de 2"
	ML
	3,50
	
	
	
	

	1,7,19
	Punto sanitario de 2" Lavamanos, Ducha y orinales
	UND
	4,00
	
	
	
	

	1,7,20
	Suministro e instalación de orinales en cerámica.
	UND
	2,00
	
	
	
	

	1,7,21
	Suministro e Instalación de Cajilla domiciliaria para alcantarillado a todo costo en concreto reforzado impermeabilizado de 4000 PSI de dimensión de 0.6 X 0.6 X 0.6 m. libres, espesor de 0.10 m. Tapa en concreto reforzado de E=0,07 m en hierro de 3/8" separados cada 0.15 m. en ambos sentidos en tapa. Superficie y cañuela esmaltadas en concreto puro.
	UND
	1,00
	
	
	
	

	1,7,22
	Acometida domiciliaria en tubería PVC Ø 6"
	ML
	12,00
	
	
	
	

	
	INSTALACIONES HIDRAULICAS
	
	
	
	
	
	

	1,7,23
	Suministro e instalación de Red de suministro PVC 1/2"
	ML
	18,00
	
	
	
	

	1,7,24
	Punto hidráulico sanitario, ducha, lavamanos y orinales
	UND
	5,00
	
	
	
	

	
	SISTEMA RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS
	
	
	
	
	
	

	1,7,25
	Suministro e instalación de Canal en pvc con accesorios
	ML
	6,00
	
	
	
	

	1,7,26
	Suministro e instalación de Bajante aguas lluvias en pvc 3" con accesorios
	ML
	4,20
	
	
	
	

	1,7,27
	Tanque PVC o plástico, 500 litros (normalizado) incluye accesorios necesarios para buen funcionamiento
	UND
	1,00
	
	
	
	

	
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	
	
	
	
	
	

	1,7,28
	Salida lampara de muro
	UND
	2,00
	
	
	
	

	1,7,29
	Punto eléctrico interruptor doble
	UND
	2,00
	
	
	
	

	1,7,30
	Acometida eléctrica en cable concéntrico calibre 8 AWG
	ML
	24,00
	
	
	
	

	1,7,31
	Punto salida luminaria led de 100 wattios
	UND
	4,00
	
	
	
	

	1,7,32
	Punto toma corriente doble
	UND
	2,00
	
	
	
	

	1,7,33
	Suministro e instalación de gabinete para sistema eléctrico, conformado por caja para medidor de energía, medidor eléctrico, tablero de distribución de circuitos y breakers de protección, incluidos accesorios, elementos de fijación, conexión interno y puesta en funcionamiento.
	UND
	1,00
	
	
	
	

	
	CARPINTERIA METÁLICA
	
	
	
	
	
	

	1,7,34
	Suministro e Instalación de Puerta Metálica en lámina galvanizada Cold Rolled calibre 22 de 0.8x2.0m. Incluye marco, pintura en aceite, bisagras, pasador.
	UND
	1,00
	
	
	
	

	1,8
	OTRAS ACTIVIDADES
	
	
	
	
	
	

	1,8,1
	Limpieza general de obra.
	M²
	119,23
	
	
	
	

	1,8,2
	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico industrial por medios manuales, color por especificar sobre contrapiso de concreto. La actividad comprende todo lo necesario para su ejecución
	M²
	87,98
	
	
	
	

	1,8,3
	Suministro e instalación de baranda metálica incluye posa manos en acero inoxidable.
	ML
	41,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Subtotal antes de IVA
	

	
	
	
	
	
	
	Total IVA
	

	
	
	
	
	
	
	Valor total de la oferta
	



Los precios incluyen transporte hasta el sitio de la obra, cargue, descargue y todos los costos del numeral 5.1. Valor total = cantidad × valor unitario con IVA.



Firma del representante legal: ______________________________
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